**昌都市车用相关产品产品质量监督抽查实施细则**

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1车用相关产品抽取样品数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| 1 | 刹车片 | 每批次产品抽取完整包装样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。 |
| 2 | 车用尿素 | 每批次产品抽取不少于2L独立包装样品2份，如产品独立包装大于50L，使用符合GB 29518—2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS32）》附录I要求的包装物进行分装取样。其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。 |

2 检验依据

表2 刹车片

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有害元素 镉 | JC/T 2268-2023 |
| 2 | 有害元素 六价铬 | JC/T 2268-2023 |
| 3 | 有害元素 铅 | JC/T 2268-2023 |
| 4 | 有害元素 汞 | JC/T 2268-2023 |
| 5 | 标志 | GB 5763-2018 |
| 6 | 包装 | GB 5763-2018 |

表3车用尿素

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 1884-2000GB/T 1885-1998SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 碱度 | GB 29518-2013 |
| 5 | 缩二脲 | GB 29518-2013 |
| 6 | 醛类 | GB 29518-2013 |
| 7 | 不溶物 | GB 29518-2013 |
| 8 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 |
| 9 | 钙 | GB 29518-2013 |
| 10 | 铁 | GB 29518-2013 |
| 11 | 铜 | GB 29518-2013 |
| 12 | 锌 | GB 29518-2013 |
| 13 | 铬 | GB 29518-2013 |
| 14 | 镍 | GB 29518-2013 |
| 15 | 铝 | GB 29518-2013 |
| 16 | 镁 | GB 29518-2013 |
| 17 | 钠 | GB 29518-2013 |
| 18 | 钾 | GB 29518-2013 |
| 19 | 一致性确认 | GB 29518-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5763-2018汽车用制动器衬片

GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。