**昌都市消防产品产品质量监督抽查实施细则**

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1消防产品抽取样品数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 每批次产品抽取检验样品6具，其中3具作为检验样品，3具作为备用样品。 |
| 2 | 消防水带 | 每批次产品抽取检验样品2根，其中1根作为检验样品，1根作为备用样品。 |

2 检验依据

表2 干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充装误差 | GB 4351-2023 |
| 2 | 瓶体底部结构 | GB 4351-2023 |
| 3 | 瓶体充装口内径 | GB 4351-2023 |
| 4 | 瓶体标志 | GB 4351-2023 |
| 5 | 提把与上封头间距 | GB 4351-2023 |
| 6 | 提把长度 | GB 4351-2023 |
| 7 | 干粉灭火剂主要组分含量 | GB 4066-2017 |

表3消防水带

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 |
| 4 | 设计工作压力 | GB 6246-2011 |
| 5 | 试验压力及最小爆破压力 | GB 6246-2011 |
| 6 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011  GB/T 532-2008 |
| 8 | 扯断伸长率和扯断强度 | GB 6246-2011  GB/T 528-2009  GB/T 1040.1-2018 |
| 9 | 耐磨性能 | GB 6246-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351-2023手提式灭火器

GB 6246-2011消防水带

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。