**昌都市民族特色产品产品质量监督抽查实施细则**

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样同一形状、同一规格产品随机抽取不少于100支(200g)，其中60支(120g)为检验样品，40支(80g)为备样。

2 检验依据

表1藏 香

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 香味 | GB/T 43430-2023 |
| 2 | 外观 | GB/T 43430-2023 |
| 3 | 脱圈性 | GB/T 43430-2023 |
| 4 | 水分及挥发物 | QB/T 1692.4-2023 |
| 5 | 铅 | GB/T 43430-2023 |
| 6 | 砷 | GB/T 43430-2023 |
| 7 | 汞 | GB/T 43430-2023 |
| 8 | 镉 | GB/T 43430-2023 |
| 9 | 铬 | GB/T 43430-2023 |
| 10 | 燃烧安全性能 | GB/T 43430-2023 |
| 11 | 产品使用性能 | GB/T 43430-2023 |

表2燃香类产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宗教、礼仪、祭祀等公共场所用香尺寸 | GB 26386-2011 |
| 2 | 燃烧安全性能 | GB 26386-2011 |
| 3 | 总挥发性有机物 | GB/T 26393-2011 |
| 4 | 铅 | GB/T 26393-2011 |
| 5 | 镉 | GB/T 26393-2011 |
| 6 | 汞 | GB/T 26393-2011 |
| 7 | 铬 | GB/T 26393-2011 |
| 8 | 砷 | GB/T 26393-2011 |
| 9 | 产品使用性能 | GB 26386-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 43430-2023藏香

GB 26386-2011燃香类产品安全通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。