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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2 检验依据
表1  电动助力车用阀控式铅酸蓄电池
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	蓄电池结构（极性）
	GB/T 22199.1-2025

	2
	外形尺寸
	GB/T 22199.2-2025

GB/T 22199.1-2025

	3
	外观
	GB/T 22199.1-2025

	4
	标识
	GB/T 22199.1-2025


表2 起动用铅酸蓄电池
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	极性要求
	GB/T 5008.1-2023

GB/T 5008.2-2023

	2
	正极的标识
	GB/T 5008.1-2023

GB/T 5008.2-2023

	3
	负极的标识
	GB/T 5008.1-2023

GB/T 5008.2-2023

	4
	标志
	GB/T 5008.1-2023


表3 电动自行车用锂离子蓄电池
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 36972-2018

	2
	极性标志
	GB/T 36972-2018

	3
	标志
	GB/T 36972-2018


表4 密封铅酸蓄电池及充电器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	QB/T 2947.1-2008

	2
	极性
	QB/T 2947.1-2008


表5 锂离子蓄电池及充电器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	QB/T 2947.3-2008

	2
	极性标志
	QB/T 2947.3-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 22199.1-2025 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 5008.1-2023 起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法

GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池

QB/T 2947.1-2008 电动自行车用蓄电池及充电器  第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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