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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量20双，其中10双为检验用样品，另10双为备用样品。
2 检验依据
表1 针织民用手套
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	异味
	GB 18401-2010

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	6
	耐汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐皂洗色牢度
	GB/T 3921-2008

	9
	纤维含量
	GB/T 29862-2013

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2022

GB/T 2910.5-2009

GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.9-2024

GB/T 2910.10-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.11-2024

GB/T 2910.12-2023

GB/T 2910.13-2009

GB/T 2910.14-2009

GB/T 2910.15-2009

GB/T 2910.16-2024

GB/T 2910.17-2009

GB/T 2910.18-2009

GB/T 2910.19-2009

GB/T 2910.20-2009

GB/T 2910.21-2009

GB/T 2910.22-2009

GB/T 2910.23-2009

GB/T 2910.24-2009

GB/T 2910.101-2009

GB/T 2910.25-2017

GB/T 2910.26-2017

FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

FZ/T 01026-2017

FZ/T 01095-2002

FZ/T 01101-2008

GB/T 16988-2013

FZ/T 30003-2009

GB/T 38015-2019

FZ/T 01112-2012


表2 机械危害防护手套
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值
	QB/T 2724-2018 

GB/T 7573-2009

	2
	六价铬含量
	GB/T 22807-2019 

GB/T 38402-2019

	3
	耐磨损性
	GB 24541-2022

	4
	耐撕裂性
	GB 24541-2022


表3 防静电手套
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	异味
	GB 18401-2010

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	7
	纤维含量
	GB/T 29862-2013

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2022

GB/T 2910.5-2009

GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.9-2024

GB/T 2910.10-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.11-2024

GB/T 2910.12-2023

GB/T 2910.13-2009

GB/T 2910.14-2009

GB/T 2910.15-2009

GB/T 2910.16-2024

GB/T 2910.17-2009

GB/T 2910.18-2009

GB/T 2910.19-2009

GB/T 2910.20-2009

GB/T 2910.21-2009

GB/T 2910.22-2009

GB/T 2910.23-2009

GB/T 2910.24-2009

GB/T 2910.101-2009

GB/T 2910.25-2017

GB/T 2910.26-2017

FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

FZ/T 01026-2017

FZ/T 01095-2002

FZ/T 01101-2008

GB/T 16988-2013

FZ/T 30003-2009

GB/T 38015-2019

FZ/T 01112-2012


表4 织物浸渍胶乳防护手套

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	灵活性
	GB/T 32103-2015

	2
	耐摩擦性
	GB 24541-2022

	3
	抗撕裂性
	GB 24541-2022

	4
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	5
	pH值
	GB/T 7573-2009

	6
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	7
	异味
	GB 18401-2010

	8
	耐汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	9
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	10
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008


表5 带电作业用绝缘手套

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度
	GB/T 17622-2008

	2
	拉伸强度及扯断伸长率
	GB/T 17622-2008

	3
	拉伸永久变形
	GB/T 17622-2008

	4
	耐磨性能
	GB/T 17622-2008

	5
	抗撕裂性能
	GB/T 17622-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
FZ/T 73047-2013 针织民用手套

GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套

GB/T 22845-2009 防静电手套

GB/T 32103-2015 织物浸渍胶乳防护手套

GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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