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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2只，其中1只为检验样品，1只为备用样品。

2 检验依据
表1 电池充电器（GB 4706.18-2014）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005

	2
	空载直流输出电压
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005

	3
	稳定性和机械危险
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005

	4
	机械强度
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005

	5
	内部布线
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005

	6
	接地措施
	GB 4706.18-2014

GB 4706.1-2005


表2 电池充电器（GB 42296-2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

	2
	防异物侵入
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

	3
	防触电保护
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

GB 4706.1-2005

	4
	内部布线
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

GB 4706.1-2005

	5
	电气强度
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

	6
	耐热
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024

GB/T 5169.21-2017

	7
	外壳冲击
	GB 42296-2022

GB 42296-2022/XG1-2024


表3 密封铅酸蓄电池及充电器（QB/T 2947.1-2008）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	QB/T 2947.1-2008

GB 4706.1-2005

	2
	布线
	QB/T 2947.1-2008

GB 4706.1-2005

	3
	输入、输出线及插头
	QB/T 2947.1-2008

GB 4706.1-2005

	4
	产品标志
	QB/T 2947.1-2008


表4 电动自行车用充电器（GB/T 36944-2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	灼热丝
	GB/T 36944-2018

GB/T 5169.11-2006

	2
	结构
	GB/T 36944-2018

GB 4706.1-2005

	3
	内部布线
	GB/T 36944-2018

GB 4706.1-2005

	4
	元件
	GB/T 36944-2018

	5
	外观
	GB/T 36944-2018

	6
	充电器标志
	GB/T 36944-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求

QB/T 2947.1-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

GB/T 36944-2018 电动自行车用充电器技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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