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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

生产领域 :按 GB/T4756 方法从企业成品罐中抽取样品。

流通领域 :按 GB/T4756 方法从企业待销罐或加油机加油枪抽取样品。

每批次产品抽取样品4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据
表1  车用柴油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 1884-2000

GB/T 1885-1998

	2
	闪点
	GB/T 261-2021

	3
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	4
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	5
	运动黏度
	GB/T 265-1988

	6
	水含量
	GB 19147-2016

GB/T 260-2016

	7
	凝点
	GB/T 510-2018

	8
	脂肪酸甲酯含量
	GB/T 23801-2021

	9
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	10
	总污染物含量
	GB/T 33400-2016


表2  车用汽油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	研究法辛烷值
	GB/T 5487-2015
GB/T 503-2016

	2
	密度
	GB/T 1884-2000

GB/T 1885-1998

	3
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	4
	水溶性酸或碱
	GB/T 259-1988

	5
	硫醇
	NB/SH/T 0174-2015

	6
	机械杂质及水分
	GB/T 511-2010

GB 17930-2016

GB/T 260-2016

	7
	氧含量
	NB/SH/T 0663-2014

	8
	甲醇含量
	NB/SH/T 0663-2014

	9
	苯含量
	GB/T 30519-2024
SH/T 0693-2000

	10
	芳烃含量
	GB/T 30519-2024

	11
	烯烃含量
	GB/T 30519-2024

	12
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	13
	胶质含量
	GB/T 8019-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 19147-2016 车用柴油

GB 17930-2016 车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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